|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ürün İsmi :** *Product Name* | **145 ÇAP SALATA KAPAK***145 DIAMETER SALAD LIDS* | **Ürün Görseli /** *Product Image* |
| **Ürün Kodu :** *Product Code* | **-** |
| **Fiziksel Özellikler /** *Physical Properties* |
| **Hammadde Bilgisi :***Raw Material* | 100% PET | **Ürün Ağırlığı (g) :***Product Weight(g)* | 6,7 g ± %5 |
| **Çap (mm) :***Diameter (mm)* | 145 | **Koli Ölçüleri :***Box Dimensions (WxLxH) (mm)* | 515\*405\*385 |
| **Hacim (cc) :***Brimful Volume (cc)* | 750 | **Kolideki Ürün Miktarı :***Total Quantity In Box (pcs)* | 400 |
| **Depolama Süresi :** *Storage Time* | 3 yıl / *3 Years* |
| **Depolama Koşulları :** *Storage Conditions* | En fazla 25 ° C, en fazla RH% 70*It should be stored at max 25 ° C , humidity rate max.70% RH* |
| **Kullanım Şekli :** *Usage* | Gıda ambalajı için gıdaya direk veya dolaylı temas eder.*It is suitable for contacting food directly or indirectly*. |
| **Allerjen Bildirimi :** *Allergen Notification* | Alerjen madde içermez. Alerjen maddelerle depolanmamalı.*It does not include any allergenic ingredients. ALLERGEN-FREE It must not be stored together with the allergen substances*  |
| **Yönetmelikler ve Mevzuatlar :** *Regulations and Legislations* | Türk Gıda kodeksi gıda ile temas eden madde ve malzemeler yönetmeliğine * REGULATION (EU) No 516/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014
* COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006
* REGULATION (EC) No 1935/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
* COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011
* BRC IOP Versiyon 5 standartlarına

 uygunluğunu deklere ederiz.*Trendpack company declares that the Turkish Food Codex is in compliance with the regulations on matters and materials in contact with food. Moreover It complies with the following regulations:** *REGULATION (EU) No 516/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL*
* *of 16 April 2014*
* *COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006*
* *REGULATION (EC) No 1935/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL*
* *COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011*
* *BRC IOP Version 5*
 |